# Guida all'installazione - Software di configurazione per LINKY FV

Per installare correttamente i componenti necessari al funzionamento del software di configurazione, seguire i passaggi sotto indicati:

## 1. Installazione dei driver USB

Per installare i driver USB del dispositivo LINKY FV:

1. Aprire la cartella `USB driver`.
2. Eseguire il file `setup.exe` presente nella cartella.
3. Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.

> **Nota:** Questo passaggio è necessario affinché il computer riconosca correttamente il dispositivo quando collegato via USB.

## 2. Installazione del programma di configurazione

Per installare il software di configurazione del dispositivo LINKY FV:

1. Aprire la cartella `LINKY FV Communicator`.
2. Eseguire il file `setup.exe` presente nella cartella.
3. Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.

---

Per assistenza tecnica, contattare il supporto o consultare la documentazione allegata al prodotto.
